**Precauciones generales**

No haga funcionar PostG7 el motor por un periodo de PostG7 tiempo prolongado PostG7 sin la ventilación de extractor apropiada.

Mantenga el área de trabajo ventilada bien y libérela de inflamable materiales. El cuidado especial debe ser tomado al dirigir cualesquiera materiales inflamables o venenosos, tales como gasolina, refrigerante gas. etc.

Al trabajar en el hueco o la otra área incluida sea seguro ventilar correctamente el área antes de trabajar con peligroso materiales.

No fume mientras trabaja en el vehículo.

Antes de alzar con el gato encima del vehículo, aplique las cuñas de la rueda o el otro neumático bloques a las ruedas para evitar que el vehículo se mueva.

Después alzando con el gato encima del vehículo, utilice el peso del vehículo con seguridad soportes en las puntas señaladas para la elevación apropiada antes de trabajar en el vehículo.